|  |  |
| --- | --- |
| Työmaan nimi/numero      | Koneen tyyppi ja yksilöinti      |
| HENKILÖNOSTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO- JA VIIKKOTARKASTUS |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarkastuskohde | OK | Puute/vika | Korjattu |
| Henkilönostimen käyttö- ja huolto-ohjeet, varoituskilvet (mukana) |  |       |       |
| Nostin on pystytetty ohjeiden mukaisesti |  |       |       |
| Nostin on vaakasuorassa, tasapainossa |  |       |       |
| Tukijalat ovat tuenta-asennossa (toimivuus) |  |       |       |
| Maapohjan kantavuus varmistettu |  |       |       |
| Hätäpysäytys, varalasku (toimivat) |  |       |       |
| Hallintalaitteet (toimivat) |  |       |       |
| Äänimerkki sekä varoitus- ja merkkivalo (toimivuus) |  |       |       |
| Nostimen havaittavuus (varoitus-valaisimet, muut varoituslaitteet) |  |       |       |
| Työtason putoamissuojaus, käyttäjillä on turvavaljaat (tarvittaessa) |  |       |       |
| Nostimen kuormitusrajat (toimivuus) |  |       |       |
| Rajakytkimet, jarrut (toimivuus) |  |       |       |
| Öljyvuodot, muut näkyvät vauriot puuttuvat |  |       |       |
| Työtason vakainlaitteisto |  |       |       |
| Nostopaikkojen läheisyydessä ei ole sähkö- ja muita johtoja, nostoalustan tasaisuus |  |       |       |
| Nostimen kulkualueet/työskentelyalueet |  |       |       |
| Henkilönostotyön suunnitelma (tarvittaessa) |  |       |       |
| Nostimen muut tarkastukset on tehty (merkintä tarkastuskilvessä, pöytäkirjat mukana) |  |       |       |
| Käyttäjät ovat saaneet nostimen käyttökoulutuksen |  |       |       |
| Päivittäisistä toimintakokeiluista on sovittu |  |       |       |
| Muuta:      |  |       |       |
|       |  |       |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Laatimispäivämäärä | Laatijat / Tarkastuksen tekijät |
|       |  |       |  |       |
|  |  |  |  |  |

**Lähetä täytetty lomake lähimmälle esimiehellesi ja sähköpostilla osoitteeseen** **tilaukset@nostinrent.fi**

**www.nrent.fi**